
1.多齿轮检测，使用单齿轮检测的方法，检测每一个齿轮的牙齿个数



通过坐标位置判断点码序号

